MSW2808ASE.EXE　変更履歴

1.00　2012.04.10　登録

1.21　2013.07.08　従来のMSW2808A.EXEは､MFC（Microsoft Foundation Class）で

　　　　　　　　　作成している為､Windows VistaおよびSevenと相性が悪いので

　　　　　　　　　Win32APIで作成し直したアプリを採用する。

1.22 2013.07.24 プルダウンメニューとダイアログのタイトル表記を統一。

　　　　　　　　　アラーム設定の入力極性を「メーク」、「ブレーク」から「メイク」、

　　　　　　　　　「ブレイク」に変更。

1.23 2013.08.06 通信の設定を「RS-232C」にしたときにスレーブアドレスの選択がで

　　　　　　　　　きないように修正。

　　　　　　　　　「設定項目の読み込み」で「No Connect」が出た後にスレーブアドレスのコンボボックスの有効/無効の不具合を修正。

2014.12.03　アラーム設定の「保持時間」を3秒以下に設定できない不具合を修正。

2014.12.09　ブザー、タイトルのch.01、F2出力チャンネル、の初期値を変更。

**※MSW-2808A ver.3.00以降はアプリはこの先のバージョンを使用する。**

**それ以前の場合、アプリはver.1.23を使用する。**

1.24　2024.01.26　MB90098の変更の為、時刻の文字サイズ機能を削除。